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配置需求清单
技术要求指标按重要性分为“※”、“★”和一般无标示指标。※代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，★代表重要指标，无标识则表示一般指标项。

	商务资质要求

	1
	为保证役标产品的技术先进性，投标人所投产品的生产企业通过国家级企业技术中心认定。提供复印件并加盖制造厂商公章，原件备查。

	2
	为保证投标产品的设计先进性，投标人所投产品的生产企业通过国家级工业设计中心认定。提供复印件并加盖制造厂商公章，原件备查。

	3
	为保证投标产品的设计先进性，投标人所投产品的生产企业具有国家级工程研究中心（工程实验室）。提供复印件并加盖制造厂商公章，原件备查。

	4
	为保证投标产品的设计先进性，投标人所投产品的生产企业具有省级工程技术研究中心。提供复印件并加盖制造厂商公章，原件备查。

	5
	为保证投标产品的设计先进性，投标人所投产品的生产企业获得AAA级重合同守信用证书。提供复印件并加盖制造厂商公章，原件备查。

	6
	为保证投标产品的设计先进性，投标人所投产品的生产企业获得AAA级质量服务诚信单位证书。提供复印件并加盖制造厂商公章，原件备查。

	7
	为保证投标产品的设计先进性，投标人所投产品的生产企业获得AAA级重服务守信用证书。提供复印件并加盖制造厂商公章，原件备查。

	8
	为保证投标产品的设计先进性，投标人所投产品的生产企业获得年度纳税信用A级。提供复印件并加盖制造厂商公章，原件备查。

	9
	为保证投标产品的设计先进性，投标人所投产品的生产企业通过安全生产标准化三级达标企业。提供复印件并加盖制造厂商公章，原件备查。

	10
	为保证投标产品的设计先进性，投标人所投产品的生产企业通过国家级部委认定的绿色供应链企业。提供复印件并加盖制造厂商公章，原件备查。

	11
	为保证投标产品的设计先进性，投标人所投产品的生产企业获得国家科学技术进步奖一等奖。提供复印件并加盖制造厂商公章，原件备查。

	12
	为保证投标产品的设计先进性，投标人所投产品的生产企业通过知识产权示范企业。提供复印件并加盖制造厂商公章，原件备查。

	13
	为保证投标产品的设计先进性，投标人所投产品的生产企业获得高新技术企业证书。提供复印件并加盖制造厂商公章，原件备查。

	14
	所投产品生产企业获得国家级《五星级服务质量奖》。提供证书复印件加盖原厂公章，原件备查。

	15
	为保证投标产品的设计先进性，投标人所投产品的生产企业通过省级5G+8K超高清视频显示企业重点实验室证书。提供复印件并加盖制造厂商公章，原件备查。

	序号
	货物名称
	规格、技术参数、性能要求
	数量
	单位

	大屏

	1
	LCD大屏
	1. ※屏幕单元尺寸：49寸，类型：DID FHD_LED，响应时间：8ms；
2. ※拼接缝隙左右共≤3.5mm，屏幕比例：16:9，可视角度：178°；
3. ★屏体亮度：≥600cd/m²，屏幕面板采用原装A+规；（提供封面同时盖有ilac-MRA、CNAS章的权威第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章）
4. LCD显示单元抗扰度限值应符合GB/T 17618-2015规定至少取4个点进行静电放电，正负极各100次，接触放电4kV，空气放电8kV（提供封面同时盖有ilac-MRA、CNAS章的权威第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章）。
5. 所投产品是LED 背光源液晶显示屏, 背光采用点阵式LED灯排列技术;且有校正功能 具有逐点亮度及色度校正功能。（提供封面同时盖有ilac-MRA、CNAS章的权威第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章）。
6. 所投产品依据GB/T 17618-2015，交流电源端：差模0.5kV,共1kV，测试后符合要求。（提供封面同时盖有ilac-MRA、CNAS章的权威第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章）。
7. ★所投产品按GB/T2423.2-2008的规定方法进行，测试样品不包装、不通电，样品放入试验箱中，试验箱内温度85℃，存放72h产品外观结构和功能应正常；（提供封面同时盖有ilac-MRA、CNAS章的权威第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章）。
8. ★所投产品液晶产品显示单元漏光度≤0.002cd/㎡（提供封面同时盖有ilac-MRA、CNAS章的权威第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章）。
9. ★所投液晶显示单元拼接安装后，拼接精度≤0.1mm；（提供封面同时盖有ilac-MRA、CNAS章的权威第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章、原件备查）。
10. 符合GB/Z 39942-2021标准，依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类在8h（30000s)曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在1000s（约16min)内不造成近紫外危害（EUVA），并在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），并且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）LB≤100W.m-2 .sr-1（提供封面同时盖有ilac-MRA、CNAS章的权威第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章）。
11. 所投产品噪声测试：在专业测试环境中，测试距离=1m  声压级≤34dB（提供封面同时盖有ilac-MRA、CNAS章的权威第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章）。
12. 单元有效显示范围不小于：1073.78×604mm，标准颜色：1.07Billion；
13. 支持DVI、HDMI、VGA、CVBS等信号输入接口；
14. 支持RS485、红外线控两种控制方式；
15. ★液晶屏的电源电路具有防雷放电结构，更好的保护产品防雷等。需提供第三方权威技术证明文件复印件并加盖厂家公章。
16. ★产品出厂时坏点率须为 0，且在最大亮度下运行产生的坏点率不超过 1ppm。（提供封面同时盖有ilac-MRA、CNAS章的权威第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章）。
17. ★对液晶屏进行EUT 可接触的导电表面、螺钉、端口等金属体接触放电，分别选择 4 个以上试验点进行（每点至少 20 次，正负极性各 10 次），其中一个试验点承受水平耦合板前边缘中心距 EUT 0.1m 处至少 20 次间接（接触）放电。试验电压 4kV，用尖端接触放电枪头，最大放电重复频率为 1 次/s。试验电压应从最小值逐渐增加至规定的试，以确定故障的临界值。产品试验后，无需操作人员介入，EUT 应能继续按预期的要求工作；结束后产品符合要求。（提供封面同时盖有ilac-MRA、CNAS章的权威第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章）。
18. ★液晶屏电压暂降、短时中断抗扰度试验按GB/T 17618-2015要求进行, 电压暂降：电压降低 70%，持续时间 500ms，试验后，无需操作人员介入，EUT 应能继续按预期的要求工作；结束后产品符合要求。。（提供封面同时盖有ilac-MRA、CNAS章的权威第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章）。
19. 基于保护人体感光变化影响以及节能的效果，液晶屏具有人眼视觉特性曲线进行亮度调节的技术。需提供相关技术证明文件并提供复印件并加盖厂家公章。
20. 节能模式  用户可手动打开节能模式，有效节能大于30%。
21. 黑白平衡调节，针对不同的拼接屏分别调节亮场/暗场的RGB值，以达到良好的显示效果。
22. USB播放，内置USB解码模块，支持图片、电影、音乐、电子书的解码播放。音频：支持wma、mp3、wav、flac等文件视频：支持MP4、avi、mkv、rmvb、mov等文件；图片：支持jpg、bmp、png等文件文本：支持txt文件。
23. ★所投产品要求通过CCC认证、节能认证。提供证书复印件加盖原厂公章，原件备查。

	9+1（备用）
	块

	2
	拼接控制器
	输入输出需求不少于：12路HDMI2.0、4路DVI输入，40路DVI输出，16U机箱。
1. 采用纯硬件FPGA阵列底板运算交换技术，不需要任何操作系统支持，上电即可工作，启动速度快、稳定性高，不会出现死机、黑屏现象，启动时间＜5S；
2. 采用全硬件一体化设计，无任何计算机模块，不会出现任何崩溃、断电、死机等不良现象，启动时间＜5S；
3. 采用模块化结构，输入模块、输出模块、控制模块等均支持热插拔，可在运行状态下对板卡进行任意插拔和更换，方便系统升级维护；
4. 支持多种输入输出接口，支持VGA、DVI、HDMI、Ypbpr、CVBS、SDI、IPV、HDBaseT、Duallink输入，支持VGA、DVI、HDMI、HDBaseT及MirView本地硬回显输出；
5. 支持N＋1冗余电源结构，具有高度的稳定性，当系统发生故障时，可迅速启动应急措施，保证系统安全稳定运行；
6. 支持超高清输入，支持分辨率4K、2560x1600@60H 、1920×1200@60Hz及各种标准信号接入，可向下兼容并自定义输入分辨率；
7. 支持无缝切换，信号切换无需过渡转换，无黑屏蓝屏现象发生；
8. 所有接入的信号窗口均可在显示范围内任意移动、缩放、多画面、切换、叠加等，也可任意制定多种分屏、全屏、组合屏显示模式；
9. 支持任意输出通道同时显示1-16个任意格式的信号窗口，且单元内不同窗口层次可随意改动及缩放，也可拖动到其他显示屏幕上操作，互不局限和影响；
10. 支持信号复制功能；
11. 支持对窗口的显示方式、位置、窗口大小、布局进行任意调整；
12. 支持信号窗口命名、快速定位、分屏管理模式等多种操作；
13. 支持多级用户权限管理，可划分主管理员、辅助管理员、操作员等多种权限划分模式，制定分区管理模块，分级、分权管理；
14. 支持任意场景调用，支持不少于128种场景模式，将多种格式的输入信号保存成多种模式场景，任意调用；
15. 多种控制方式，支持RS232串口、网络、面板按键、中控进行控制，满足多种显示需求；
16. 支持全年365天、7*24小时连续运行使用
17. 机箱卡槽采用平行地面横向插卡，机箱两侧具备风扇，输入模块、输出模块、切换模块、控制模块、电源模块、风扇模块均支持热插拔。
18. 移动终端可视化管理，基于Windows/Android/IOS等移动端可视化触控平台应用，支持窗口调整、切换、拖动及云台、音量、开关等智能中控应用。
19. ★所投产品要求通过CCC认证。提供证书复印件
	1
	台

	3
	大屏控制软件
	a) 控制软件支持多种操作平台，支持Microsoft Windows 7/8/10、NT、2000和Unix/Linux操作系统， 软件遵循TCP/IP协议。
b) 可实现视频信号、RGB信号、网络信号等多种信号源的定义、管理、选择调用和切换显示；可对信号的色彩、亮度等参数进行设置、调整。具有信号源信息提示功能，方便用户随时随地了解每一路信号源的详细信息。
c) 可控制各种显示信号以窗口形式在大屏幕上显示，能灵活实现单屏显示、跨屏显示、共屏显示、任意大小显示、整屏显示等多种显示模式的设置。
d) 支持各类信号源预览及快速调用，操作员可在各类信号上屏显示之前，同时对若干信号进行开窗预览，并用鼠标快速将信号窗口拖移上屏显示。
e) 可以设定、存储和管理预案：可方便的实现预案编制、保存、修改、删除，可以实现所有显示画面预先编排（对显示信号的窗口大小、位置进行设置，以文件的形式存储用户设定模板，并可随时调用已存的显示预案），支持使用“热键”（快捷键）快速调用预案。支持预案自动执行功能，可根据时间或事件触发，实现画面自动显示。
f) 可实现与图像控制器相接的RGB和Video矩阵的联动控制，自动完成相应的矩阵与图像控制器输入端口的切换。
g) 支持数据备份与恢复：可以将系统的各项设置数据进行备份，在系统重新安装时可方便进行数据恢复。
h) 大屏幕管理软件应为全中文界面，无需数据库支持，不需安装数据库引擎，方便维护、备份等系统管理，可向用户提供源代码进行二次开发，也可按照用户要求进行修改。
★提供与大屏同一品牌的同画面拼接软件著作权证书。提供证书复印件并加盖公章、官网查询截图。
	1
	套

	4
	安装结构
	1) [bookmark: _GoBack]液晶拼接机柜采用优碳冷扎钢板数控剪板、折弯、焊接加工，无缝隙，不受热胀冷缩等环境影响，保证液晶拼接的顺利安装。
2) 单元机柜主体材料厚度不小于1.5mm，底座承重框架板材厚度不小于2.0mm，前后门板板材厚度不小于1.2mm；
3) 单元模块化设计，可根据项目要求自由配置，满足后期项目的横向与纵向扩展；
4) 底座独立设计，按项目要求的高度、厚度与内部结构加工；
5) 积木式安装，安装时间快捷，机柜整体完成后，各相关部分线条整齐、平直，无高低现象；可纵向和横向安装，进行灵活拼接；
6) 与用户环境基本协调，本身颜色均匀一致，可根据客户要求选择颜色，默认使用经典砂纹黑色；
7) 酸洗磷化、静电喷塑处理，附着力强，安装后，无碰伤、划伤、脱落等现象；
8) 每个液晶单元具有独立的六向调节，即左右、前后、上下双向调节，保证液晶拼接横向水平、纵向垂直，完美的拼接效果；
9) 机柜带通风散热百叶窗，便于外部与机柜内部空气流通；
10) 每列机柜底座要求配有高质量品牌六位电源排插，带独立保险装置，与每列设备连接；
11) 后维护安装，提供预留维护空间，空间不小于500mm。
	9
	套

	5
	其它辅助材料
	配套所需全部材料、辅料、及墙面、棚顶的装修与维护。
	1
	批

	



