视频会议室灯具技术参数

安全无触电隐患，专业配光设计，出光均匀无眩光，无暗影。额定电压：AC110V-230V 50HZ-60HZ 额定功率：18.5W，色温4000K，颜色：暖白 正白 芯片3安，采用两级反射器，一级反射器控光，60度光束角，被照面照度分布均匀；二级优质镱面反射器，眩光指数UGR小于19，有深V型散热结构设计，寿命长达3000小时，免维护。PF大于0.9，被工作环境：适合在多媒体会议室。支架：全PC壳体，无触电隐患，专业配光，出光均匀无眩光；功数大于0.9。

（提供三年质保，故障灯光当日内免费原品牌更换。）

